- メインページ
- ネームスペース
- クラス
- ファイル

- ファイル一覧
- ファイルメンバ

# twi.h

## 説明

TWIヘッダーファイル

このファイルはADSP-BF537のTWI用ドライバのヘッダファイルである。

注意: Analog Devices Incおよびアナログ・デバイセズ株式会社は、 このプログラムの利用によって生じるいかなる問題にも責任を負わ ない。

twi.h で定義されています。

ソースコードを見る。

## ネームスペース
namespace | twi
## 関数
void | twi::init (unsigned int sclkMHz)
| TWI初期化関数
void | twi::start (void)
| TWIスタート関数
bool | twi::ISR (void)
| 割込みハンドラ
void | twi::writeAsync (unsigned char address, const unsigned char data[], unsigned int count, void(*callback)(bool))
| TWIデバイスへの非同期書きこみ
void | twi::readAsync (unsigned char address, unsigned char data[], unsigned int count, void(*callback)(bool))
| TWIデバイスからの非同期書読み込み
void | twi::writeReadAsync (unsigned char wAddress, const unsigned char wData[], unsigned int wCount, unsigned char rAddress, const unsigned char rData[], unsigned int rCount, void(*callback)(bool))
| TWIデバイスへの非同期書き込み/読み込み