- メインページ
- ネームスペース
- クラス
- ファイル

- ファイル一覧
- ファイルメンバ

# processdata.cpp

説明を見る。

    00001 #include "afw.h"
    00002 #include "ad7998.h"
    00003 #include "osc.h"
    00004
    00005 /** \file processdata.cpp
    00006  *  \brief オーディオコールバック関数
    00007  *  \author アナログ・デバイセズ株式会社
    00008  *
    00009  * このファイルは、オーディオ処理のコールバック関数を含む。
    00010  */
    00011 namespace afw{
    00012 /** 周波数指定用定数
    00013 *
    00014 * osc::COscillatorに対して周波数を指定する際、周波数単位として用いる。
    00015 * たとえば440Hzの信号を生成したい場合は、440*Hzとする。
    00016 */
    00017     const int Hz = (int)(65536.0*65536.0/48000.0);
    00018
    00019 /**
    00020 * 一時データ用バッファ
    00021 *
    00022 * データを一時的に格納するために使う。
    00023 */
    00024     shortfract * temp;
    00025 /**
    00026 * LFO用バッファ
    00027 *
    00028 * afw::lfoの出力データを一時的に格納するために使う。
    00029 */
    00030     shortfract * lfotemp;
    00031 /**
    00032 * トーン・ジェネレーター変数
    00033 *
    00034 * 発振器型のオブジェクトを確保して、トーンジェネレータとする。
    00035 */
    00036     osc::COscillator * tone ;
    00037 /**
    00038 * 低周波発振器
    00039 *
    00040 * トーンジェネレーターに変調をかけるための低周波発振用変数。
    00041 */
    00042     osc::COscillator * lfo ;
    00043 /** コールバック関数の初期化
    00044     * @param count afw::processDataが呼ばれる際、各バッファに格納されているオーディオデータの数
    00045     *
    00046     * afw::processData()関数を呼ぶ前に初期化の必要がある場合は、この関数内部で行う。
    00047 */
    00048     void initProcessData(int count)
    00049     {
    00050         temp = new shortfract[count];
    00051         tone = new osc::CTableLookup( 440*Hz );
    00052         lfo  = new osc::CTableLookup( 440*Hz );
    00053     }
    00054
    00055 /** オーディオ・コールバック関数
    00056    *
    00057    * @param leftIn 左チャンネルの入力データバッファ
    00058    * @param rightIn 右チャンネルの入力データバッファ
    00059    * @param leftOut 左チャンネルの出力データバッファ
    00060    * @param rightOut 右チャンネルの出力データバッファ
    00061    * @param count 各バッファに格納されているオーディオデータの数
    00062    *
    00063    * この関数はDMAが受信バッファをいっぱいにするたびに割り込み経由で呼ばれる。
    00064    * 引数として渡されるのは受信データを含む入力バッファのほか、送信データを
    00065    * 格納するために使う出力バッファとデータ個数である。
    00066    * ユーザーは関数内部で入力バッファのデータを加工して、出力バッファに送信すべき
    00067    * データをおく。呼び出しに先立って初期化が必要な場合は、 afw::initProcessData()
    00068    * 関数で行う。
    00069    *
    00070    * 配列はshortfract型である。この16bit固定小数点型はshortと同じ大きさを
    00071    * 持つが、四則は固定小数点領域で定義されている。
    00072    *
    00073    * 呼び出されると、ボリュームの値を読み込んでgainとfreqを設定する。次に afw::lfoの
    00074    * 周波数をボリューム値を元に設定し、LFOの出力を得る。この値を振幅として afw::toneの
    00075    * 出力にかける。
    00076    *
    00077    * 割り込みソースのクリアなどは、この関数の呼び出し側で行うので、関数内で
    00078    * 処理する必要はない。
    00079    */
    00080
    00081     void processData(
    00082                       const shortfract leftIn[],
    00083                       const shortfract rightIn[],
    00084                       shortfract leftOut[],
    00085                       shortfract rightOut[],
    00086                       int count
    00087                      )
    00088     {
    00089         shortfract gain, freq;
    00090
    00091         gain = ad7998::getValue(ad7998::Vin1);  // ボリュームの値を読み取る
    00092         freq = ad7998::getValue(ad7998::Vin2);  // ボリュームの値を読み取る
    00093
    00094         lfo->setFreq( (freq.v >> 12) * Hz );    // 周波数を更新。最大8Hz
    00095         lfo->run( lfotemp, count );             // LFOの出力
    00096
    00097         tone->run( temp, count );               // トーン出力
    00098         for ( int i=0; i<count; i++ ){          // 引数配列のすべてのデータを処理する。
    00099             leftOut[i] = temp[i] * lfotemp[i]* gain;        // ボリュームの値を信号にかける
    00100             rightOut[i]= temp[i] * lfotemp[i]* gain;
    00101         }
    00102
    00103     }   // processData
    00104
    00105 };  // namespace afw
    00106
    00107