- メインページ
- ネームスペース
- クラス
- ファイル

- ファイル一覧
- ファイルメンバ

# ad7998.h

説明を見る。

    00001 #pragma once
    00002 /** \file ad7998.h
    00003  *  \brief AD7998, AD7997用インクルードファイル
    00004  */
    00005 #include <shortfract>
    00006 /** AD7998 ADコンバーター用ネームスーペース
    00007  *  AD7998, AD7997のレジスタアドレスとコマンドを定義する
    00008  */
    00009 namespace ad7998{
    00010 /** AD7998 ADCチャンネル指定型
    00011  *  AD7998, AD7997の入力チャンネルを指定するために使用する。
    00012  */
    00013     enum adcChannel {
    00014         Vin1 = 0, ///< Mode2コマンド。Vin1からの入力を取得
    00015         Vin2,     ///< Mode2コマンド。Vin2からの入力を取得
    00016         Vin3,     ///< Mode2コマンド。Vin3からの入力を取得
    00017         Vin4,     ///< Mode2コマンド。Vin4からの入力を取得
    00018         Vin5,     ///< Mode2コマンド。Vin5からの入力を取得
    00019         Vin6,     ///< Mode2コマンド。Vin6からの入力を取得
    00020         Vin7,     ///< Mode2コマンド。Vin7からの入力を取得
    00021         Vin8      ///< Mode2コマンド。Vin8からの入力を取得
    00022     };
    00023
    00024     /** AD7998 初期化
    00025     *
    00026     * TWI上のAD7998を初期化する。
    00027     */
    00028     void init(void);
    00029
    00030     /** AD7998 変換開始
    00031     *
    00032     * TWI上のAD7998でのMode2での変換を開始する。変換は連続的に行われる。
    00033     * 変換結果は 7998::getValueによって取得できる。
    00034     */
    00035     void start(void);
    00036
    00037     /** AD7998から取得したデータを獲得
    00038     * @param vin AD7997のアナログ入力チャンネル番号。1..8の値を指定する。
    00039     *
    00040     * AD7998から取得したデータを取り出す。vinはピン名である。返り値は
    00041     * 0..1.0の値をとる。
    00042     */
    00043     shortfract getValue( adcChannel vin );
    00044 };
    00045