LYNX DVI ENCODER

BLANCAのパラレルRGB出力をLYNX基板でDVI出力に変換します。
DVI1,DVI2コネクタから640x480(VGA)の表示信号を出力します。

DVI2コネクタに終端抵抗を実装している場合は、DVI2からは出力しないようにlynx_dvi.vを修正します。

配布ファイル

LYNX_DVI_DUP_SEP03\
	lynx_dvi.ise		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_dvi.ucf		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_dvi.v		: top
	xil_dvi.v		: Spartan3A/3AN用DVIモジュール
	dvi_data_enc.v		: DVI TMDSエンコードモジュール
	xil_dcm_x5.v		: DCM CLKx5

	lynx_disp.vtakprj	: veritak プロジェクトファイル
	lynx_disp_tb.v		: シミュレーション用テストベンチ
	dispgen.v		: 640x480(VGA)
	sim_xilinx_inc.v	: シミュレーション用ファイル


アルテラのMegaWizardおよびザイリンクスのCORE Generatorで作成したファイルは、それぞれのツールが規定するライセンスに従います。

DVI TMDSエンコード/デコードのアルゴリズムはDDWGが権利を所有しています。
dvi_data_enc.vおよびdvi_data_dec.vは、DDWGが公開する仕様を基に実装したものです。
実用に際してはDDWGのライセンスに従います。

著者が作成したファイルは、基本的に"as-is"ライセンスです。
使用に際しての制約はありません。
ただし、使用の際に不具合が生じてもいかなる保証をもおこないません。
