LYNX 単体テスト

LYNX基板単体で動作テストを行います。
DVI1,DVI2コネクタから1024x768(XGA)の表示信号を出力します。

注意 ： 単体テスト用です。他の基板は接続しないでください。

配布ファイル

LYNX_DISP_DVI\
	lynx_disp.ise		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_disp.ucf		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_disp.v		: top
	xil_dvi.v		: Spartan3A/3AN用DVIモジュール
	dvi_data_enc.v		: DVI TMDSエンコードモジュール
	xil_dcm_sp_50x65.v	: DCM 50MHz->65MHz
	xil_dcm_x5.v		: DCM CLKx5
	dispgen_xga.v		: 1024x768(XGA)

	lynx_disp.vtakprj	: veritak プロジェクトファイル
	lynx_disp_tb.v		: シミュレーション用テストベンチ
	sim_xilinx_inc.v	: シミュレーション用ファイル

アルテラのMegaWizardおよびザイリンクスのCORE Generatorで作成したファイルは、それぞれのツールが規定するライセンスに従います。

DVI TMDSエンコード/デコードのアルゴリズムはDDWGが権利を所有しています。
dvi_data_enc.vおよびdvi_data_dec.vは、DDWGが公開する仕様を基に実装したものです。
実用に際してはDDWGのライセンスに従います。

著者が作成したファイルは、基本的に"as-is"ライセンスです。
使用に際しての制約はありません。
ただし、使用の際に不具合が生じてもいかなる保証をもおこないません。
