LYNX DVI DECODER

DVI入力をLYNX基板でパラレルRGB出力に変換します。

アナログRGB対応のディスプレイを使用する場合は、DVI2コネクタに640x480(VGA)の表示信号を入力し、DE1をVideoDACとして使用しアナログRGBに変換します。

単体で使用する場合は、DVI2コネクタに640x480(VGA)の表示信号を入力し、パラレルRGB出力を適当な機器で観測します。

配布ファイル

LYNX_DVI_DUP_SEP03\
	lynx_rgb.ise		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_rgb.ucf		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_rgb.v		: top
	xil_dvi_rx.v		: Spartan3A/3AN用DVI入力モジュール
	dvi_data_dec.v		: DVI TMDSデコードモジュール
	xil_dcm_x10.v		: DCM CLKx5

	lynx_rgb.vtakprj	: veritak プロジェクトファイル
	lynx_rgb_tb.v		: シミュレーション用テストベンチ
	dispgen.v		: 640x480(VGA)
	sim_xilinx_inc.v	: シミュレーション用ファイル
	lynx_dvi.v		: dvi encoder top
	xil_dvi.v		: Spartan3A/3AN用DVIモジュール
	dvi_data_enc.v		: DVI TMDSエンコードモジュール
	xil_dcm_x5.v		: DCM CLKx5

アルテラのMegaWizardおよびザイリンクスのCORE Generatorで作成したファイルは、それぞれのツールが規定するライセンスに従います。

DVI TMDSエンコード/デコードのアルゴリズムはDDWGが権利を所有しています。
dvi_data_enc.vおよびdvi_data_dec.vは、DDWGが公開する仕様を基に実装したものです。
実用に際してはDDWGのライセンスに従います。

著者が作成したファイルは、基本的に"as-is"ライセンスです。
使用に際しての制約はありません。
ただし、使用の際に不具合が生じてもいかなる保証をもおこないません。
