アルテラ社 CycloneII FPGA スタータ開発キットを使用したVideoDAC

RYNX_RGBと共に使用します。

RYNX基板に実装したDVIデコーダーからパラレルRGB信号を出力し、DE1のVideoDACでアナログRGB信号に変換します。

配布ファイル

de1_rgb\
	de1_rgb.qpf	: アルテラ QuartusII プロジェクトファイル
	de1_rgb.qsf	: アルテラ QuartusII プロジェクトファイル
	de1_rgb.v	: top


アルテラのMegaWizardおよびザイリンクスのCORE Generatorで作成したファイルは、それぞれのツールが規定するライセンスに従います。

DVI TMDSエンコード/デコードのアルゴリズムはDDWGが権利を所有しています。
dvi_data_enc.vおよびdvi_data_dec.vは、DDWGが公開する仕様を基に実装したものです。
実用に際してはDDWGのライセンスに従います。

著者が作成したファイルは、基本的に"as-is"ライセンスです。
使用に際しての制約はありません。
ただし、使用の際に不具合が生じてもいかなる保証をもおこないません。
