LYNX LCD

BLANCAの映像出力をLYNX基板で液晶パネル用のLVDSB出力に変換します。

簡易アップスキャンモジュールを使用して、640x480を1024x768に変換します。

注意 ： アップスキャンモジュールは簡易版なので、使用する液晶パネルによっては動作に付議愛が生じる場合があります。


配布ファイル

LYNX_LCD_SEP03\
	lynx_dvi.ise		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_dvi.ucf		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_dvi.v		: top
	xil_lvds666.v		: LVDS エンコードモジュール
	xil_upscan.v		: 640x480 -> 1024x768 簡易アップスキャン
	xil_dpram_2048x8.v	: 簡易アップスキャン用デュアルポートメモリ
	xil_dcm_x7d2.v		: DCM CLKx7
	xil_dcm_sp_25x66.v	: DCM 25MHz -> 66MHz

	lynx_dvi.vtakprj	: veritak プロジェクトファイル
	lynx_dvi_tb.v		: シミュレーション用テストベンチ
	dispgen.v		: 640x480(VGA)
	sim_xilinx_inc.v	: シミュレーション用ファイル

