LYNX DVI x2

DDRタイミングで出力された２画面分のデータをDVI1とDVI2に別々に出力します。
データはCSCでRGBをYUVに変換したものを使用します。

XAPP637はザイリンクスのサイトからファイルをダウンロードします。

配布ファイル

LYNX_DVI_x2\
	lynx_dvi_x2.ise		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_dvi_x2.ucf		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_dvi_x2.v		: top
	xil_dvi.v		: Spartan3A/3AN用DVIモジュール
	dvi_data_enc.v		: DVI TMDSエンコードモジュール
	xil_dcm_x5.v		: DCM CLKx5

	lynx_dvi.vtakprj	: veritak プロジェクトファイル
	lynx_dvi_tb.v		: シミュレーション用テストベンチ
	sim_xilinx_inc.v	: シミュレーション用ファイル
	dispgen.v		: 1024x768(XGA)
	xil_dcm_sp_50x65.v	: DCM 50MHz -> 65MHz
	xil_dcm_90.v		: DCM 
	xil_csc.v		: csc wrap
	xapp637_csc_top.v	: XAPP637 ザイリンクスアプリケーションノート(リネーム)
	xapp637_const_mult.v	: XAPP637 ザイリンクスアプリケーションノート(リネーム)
	xapp637_csc.v		: XAPP637 ザイリンクスアプリケーションノート(リネーム)

