LYNX HDMI

LYNX基板単体でHDMI出力のテストを行います。
最小構成とするため、インフォメーションデータのモジュールは省略しています。

XAPP460はザイリンクスのサイトからファイルをダウンロードします。

注意 ： 単体テスト用です。他の基板は接続しないでください。


配布ファイル

LYNX_HDMI\
	lynx_hdmi.ise		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_hdmi.ucf		: ザイリンクス ISE プロジェクトファイル
	lynx_hdmi.v		: top
	xil_dcm_x5.v		: DCM CLKx5
	xil_dcm_sp_50x65.v	: DCM 50MHZ -> 65MHz
	dispgen_xga.v		: 1024x768(XGA)
	hdmi_encoder.v		: XAPP460 ザイリンクスアプリケーションノート(ザイリンクスのサイトからダウンロード)
	hdmi_encode.v		: XAPP460 ザイリンクスアプリケーションノート(ザイリンクスのサイトからダウンロード)
	srldelay.v		: XAPP460 ザイリンクスアプリケーションノート(ザイリンクスのサイトからダウンロード)

