
雑誌Interface　２０１１年　１２月号 
Interface 付録SH-2Aボード + Hokuto/Wakamatsu LCD　ターゲット向け
デジタルフォトフレーム & ＧＵＩデモプログラム　ビルド環境一式

　２０１０／０９／２８	アイティアクセス（株）


概要：
・簡易デジタルフォトフレーム + ＧＵＩデモプログラムのビルド環境です。
・本プロジェクトはWindows版、SH-2A版共通で、共通使用できるようになっています。
・商用製品、ＧＵＩ開発ツールＧｅａｌ、組込みCodecミドルウェアＩＭＰｒｅｓｓを使っています。
　※ＧＵＩ画面の編集にはＧｅａｌ(Ver1.3)が別途必要です。
・Target用FatFsは赤松氏作のものを改変、利用しています。


Contents：
　SampleDev.dsw / dsp	... Windows VisualStudio用プロジェクトファイル
　Release/		...　〃　実行ファイル（Windows用) + サンプルJPEGファイル
　TargetWin32/ 		... Win32用ライブラリ

　inc/			... includeファイル一式(Win/SH共通）

　Target/ 		... SH-2A Target用ソースコード一式
	*.bin		... ターゲット用BINファイル(_H:北斗 _W:若松）


--------
１、Win版ビルド方法
　VisualStudioにて SampleDev.dsw ワークスペースを読み込み、ビルドしてください。

・プログラム実行時はカレントディレクトリにJPEGファイルを配置してください。
・右上の→アイコンを押すと、次のMenuに移ります。
・DPF以外のGUI MENUはダミーなので、操作しても画面以外に変化はありません。


--------
２、SH-2A版ビルド方法

・Cygwin及びSH-2A gcc をインストールしてください。（Interface誌参照）
・Targetディレクトリにて、下記コマンドを実行してビルドしてください。

　北斗電子LCDボード用：
　>cd ..; make ; cd Target ; make

　若松通商LCDボード用：
　>cd ..; make ; cd Target ; make -e WKLCD=YES


--------
３、SH-2AターゲットボードへのLoad

１、ダンプモニタ経由：
　１）TeraTermなどのターミナルソフトから、ターゲットボードのメモリダンプモニタを起動
　　※北斗版のボードではSDカード挿入したままBootすると起動しない
　２）ub（バイナリアップロード）コマンドを実行。
　　　>ub
　３）ターミナルソフトの「ファイル送信」モードにて、
　　　GealDemo_H.bin（北斗版）もしくは、GealDemo_W.bin（若松版）をアップロード
　　※必ず「バイナリ」モードにてアップロードすること。

２、ＨＥＷ経由：（未確認）
　　ビルドした elfファイルをＨＥＷ シリアルモニタ経由でアップロード
　　　GealDemo_H.elf（北斗版）もしくは、GealDemo_W.elf（若松版）




--------
■ライセンスについて：
    Geal、IMPressのライブラリの商用での利用については、下記にお問い合わせください。


アイティアクセス株式会社 営業部
    e-Mail：info@itaccess.co.jp
    WebSite : http://www.itaccess.co.jp/

    〒222-8545 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6
    TEL : 045-474-9095
    FAX : 045-474-8823

