Interface2011年4月号
『SH-2Aマイコン基板に.NET Micro Frameworkを移植する』
LCD拡張ボード搭載大容量シリアル・フラッシュROM書き込み用ファイル「USERROM」


　Interface2011年4月号『SH-2Aマイコン基板に.NET Micro Frameworkを移植する』で紹介した、本誌付属SH-2A用に移植した.NET Micro Frameworkをてっとり早く動かすためのビルド済みバイナリ・ファイルです。


　本アーカイブを解凍後に生成されるファイルは、次のファイルです。

・README.TXT　…　本ファイル

・<Hello>　…　画面に“Hello World!”を表示するだけのプログラム（本誌p.146の写真3）

・<Photo>　…　JPEGファイルを展開表示するアプリケーション（本誌p.146の写真4や写真5）
　　　　　　　　本プログラムを実行するには、SDカードのルートに Photo_demo_SH7262 という
　　　　　　　　フォルダを作成し、その中にQVGAサイズ程度のJPEGファイルを格納してください。

・<Puzzle>　…　パズル・プログラム（本誌p.148や写真7）

・<Debug>　…　デバッグ用


　それぞれのフォルダにある USERROM.BIN を、LCD拡張ボードに搭載の大容量シリアル・フラッシュROMに書き込んで、SH-2Aマイコン基板のJPP2をショートした状態でSH-2Aを起動してください。ROMに書き込んだ.NET Micro Frameworkが起動してそれぞれのアプリケーションの実行を開始します。

　なお、本 USERROM.BIN の書き込みには、『若松通商製LCD拡張ボード搭載シリアル・フラッシュROM用　ROM化ユーザ・プログラム書き込みプログラム（増設メモリ使用版）』（SPIwriterUserLCDboardExBus）をお使いください。
　入手先→http://www.kumikomi.net/interface/editors/2011/03/lcd_rom_1.php

　ダウンロードしたプロジェクトを解凍し、本アーカイブに収録のいずれかの USERROM.BIN を上書きコピーした後、書き込みプログラムを実行してください。


