agx20_disp_dvi_hd

KEI-CQ-AGX20基板とDP専用基板およびDisplayPort-DVI変換アダプタ(デュアルモードデバイス)を使ったサンプルです。

アルテラのMegaWizardおよびザイリンクスのCORE Generatorで作成したファイルは、それぞれのツールが規定するライセンスに従います。

著者が作成したファイルは、基本的に"as-is"ライセンスです。
使用に際しての制約はありません。
ただし、使用の際に不具合が生じてもいかなる保証をもおこないません。

 agx20_disp_dvi_hd
       DVI入力対応のディスプレイで、FullHD解像度(1920x1080 135MHz)の表示をおこないます。
       ディスプレイによっては正しく動作しない場合がありますのでご了承ください。
       x4レーンを使用するので、DP専用基板のみ使用可能です。
       このプロジェクトの実行には、DisplayPort-DVI変換アダプタ(デュアルモードデバイス)が必要です。

○ 起動方法

DP専用基板のジャンパーをDVI側に設定します。

DisplayPort-DVI変換アダプタまたはHDMI変換アダプタを接続し、ディスプレイとつなぎます。

QuartusIIを起動します。

Programmerを起動します。

コンフィグレーションをおこないます。

○ 概要

1920x1080(FullHD 135MHz)でカラーバー表示をおこないます。

サンプルのため、モジュールが再利用しやすい形式には構成されていません。

○ ファイル構成

agx20_disp_dvi_hd.qpf       QuartusII 9.1 プロジェクトファイル
agx20_disp_dvi_hd.qsf       QuartusII 9.1 情報ファイル

agx20_disp_dvi_hd_tb.v      テストベンチ
agx20_disp_dvi_hd.vtakprj   Veritak プロジェクトファイル

agx20_disp_dvi_hd.v         TOPモジュール
alt_pll_50x138.v            PLL 50MHz → 138.5MHz
alt_ddio_bidir.v            PLL対策用
alt_alt2gxb_x4.v            ArriaGX alt2gxb ギガビットトランシーバーモジュール
dispgen_hd.v                1920x1080 テストパターン表示モジュール
LYNX/dvi_data_enc.v         TMDSエンコーダーモジュール

○ シミュレーションに関して

汎用のVerilogシミュレーターが使用できます。
終了条件は設定していないので、適当なところで終わらせてください。
以下のファイルを読み込ませて実行します。

agx20_disp_dvi_hd_tb.v
sim_altera.inc.v

