readme

KEI-CQ-AGX20基板とDP専用基板もしくはSATA対応基板を使ったサンプルです。

agx20_disp_dvi_hdは、デュアルモードデバイスを使った参考として収録しました。

アルテラのMegaWizardおよびザイリンクスのCORE Generatorで作成したファイルは、それぞれのツールが規定するライセンスに従います。

著者が作成したファイルは、基本的に"as-is"ライセンスです。
使用に際しての制約はありません。
ただし、使用の際に不具合が生じてもいかなる保証をもおこないません。

注
AUX-CHで設定するレジスタの設定に間違いがあり、一部のDisplayPort入力対応ディスプレイで表示ができない場合がありました。
不具合を修正したものをagx20_disp_dp2_vga_updateとして収録します。

 agx20_disp_dvi_hd
       DVI入力対応のディスプレイで、FullHD解像度(1920x1080 135MHz)の表示をおこないます。
       ディスプレイによっては正しく動作しない場合がありますのでご了承ください。
       x4レーンを使用するので、DP専用基板のみ使用可能です。
       このプロジェクトの実行には、DisplayPort-DVI変換アダプタ(デュアルモードデバイス)が必要です。

 agx20_disp_dp2_vga_update
        DisplayPort入力対応のディスプレイで、VGA解像度(640x480 27MHz)の表示をおこないます。
        x2レーンを使用するので、SATA対応基板とDP専用基板の両方が使用可能です。
        このプロジェクトの実行には、DisplayPort 1.1対応のディスプレイが必要です。
        DisplayPort 1.1以外のバージョンでは正しく動作しない可能性がありますのでご了承ください。

