<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE pinplan>
<pinplan intended_family="Arria GX" variation_name="alt_alt2gxb_tx2" megafunction_name="ALT2GXB" specifies="all_ports">
<global>
<pin name="cal_blk_clk" direction="input" scope="external"  />
<pin name="gxb_enable[0..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="gxb_powerdown[0..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="pll_inclk" direction="input" scope="external"  />
<pin name="tx_ctrlenable[1..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="tx_datain[15..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="tx_digitalreset[1..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="tx_dispval[1..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="tx_forcedisp[1..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="pll_locked[0..0]" direction="output" scope="external"  />
<pin name="tx_clkout[1..0]" direction="output" scope="external"  />
<pin name="tx_dataout[1..0]" direction="output" scope="external"  />

</global>
</pinplan>
