<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE pinplan>
<pinplan intended_family="Arria GX" variation_name="alt_alt2gxb_raw_x4_25MHz" megafunction_name="ALT2GXB" specifies="all_ports">
<global>
<pin name="cal_blk_clk" direction="input" scope="external"  />
<pin name="gxb_powerdown[0..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="pll_inclk" direction="input" scope="external"  />
<pin name="tx_datain[39..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="tx_digitalreset[3..0]" direction="input" scope="external"  />
<pin name="tx_clkout[3..0]" direction="output" scope="external"  />
<pin name="tx_dataout[3..0]" direction="output" scope="external"  />

</global>
</pinplan>
