‡@
	if(fp > 0) {
		infoRMS.dLLDelay = fp * 2000;
		infoRMS.dLRDelay = fp * 2000 + 400;
		infoRMS.dRLDelay = fp * 8000 + 400;
		infoRMS.dRRDelay = fp * 500;
	} else {
		infoRMS.dLLDelay = -fp * 500;
		infoRMS.dLRDelay = -fp * 8000 + 400;
		infoRMS.dRLDelay = -fp * 2000 + 400;
		infoRMS.dRRDelay = -fp * 2000;
	}

‡A
	if(fp > 0) {
		infoRMS.dLLDelay = fp * 200;
		infoRMS.dLRDelay = fp * 200 + 40;
		infoRMS.dRLDelay = fp * 800 + 40;
		infoRMS.dRRDelay = fp * 50;
	} else {
		infoRMS.dLLDelay = -fp * 50;
		infoRMS.dLRDelay = -fp * 800 + 40;
		infoRMS.dRLDelay = -fp * 200 + 40;
		infoRMS.dRRDelay = -fp * 200;
	}

‡B
	if(fp > 0) {
		infoRMS.dLLDelay = fp * 1000;
		infoRMS.dLRDelay = fp * 1000 + 200;
		infoRMS.dRLDelay = fp * 4000 + 200;
		infoRMS.dRRDelay = fp * 250;
	} else {
		infoRMS.dLLDelay = -fp * 250;
		infoRMS.dLRDelay = -fp * 4000 + 200;
		infoRMS.dRLDelay = -fp * 1000 + 200;
		infoRMS.dRRDelay = -fp * 1000;
	}

‡A-->‡D
	if(fp > 0) {
		infoRMS.dLLDelay = fp * 200;
		infoRMS.dLRDelay = fp * 200 + 100;
		infoRMS.dRLDelay = fp * 800 + 100;
		infoRMS.dRRDelay = fp * 50;
	} else {
		infoRMS.dLLDelay = -fp * 50;
		infoRMS.dLRDelay = -fp * 800 + 100;
		infoRMS.dRLDelay = -fp * 200 + 100;
		infoRMS.dRRDelay = -fp * 200;
	}

