インターフェース2014年5月号
定番ブートローダU-Boot×Cortex-M3搭載FM3マイコンに挑戦!
ダウンロードファイル

- u-boot_20140307.zip

emcraft社のu-boot公開ファイルからの差分ファイルです。
記事を参考に、公開ファイル(https://github.com/EmcraftSystems/u-boot)をダウンロード、解凍後、この差分zipファイルを解凍、上書きしてください。
ビルド方法は記事を参考にしてください。

gccは、Mentor Graphics社から無償提供されている、Sourcery CodeBench Lite Editionを使用することをお勧めいたします。
http://www.mentor.com/embedded-software/sourcery-tools/sourcery-codebench/editions/lite-edition/

WindowsのMinGW環境にてビルドする場合には、gccのpathを設定し、CROSS_COMPILE環境変数を適切に設定してください。

$ make distclean
$ make cq_frk_fm3_lfcq1_config または make cq_frk_fm3_wxmp3plcd_config
$ make 

Linux環境でビルドする場合には、gccのpathを設定し、CROSS_COMPILE環境変数を適切に設定してください。
また、cpu/arm_cortexm3/cmd_cptf.c.の#include <string.h>をコメントアウトしてください。

https://github.com/EmcraftSystems/u-boot/issues/3 

- cq_frk_fm3_lfcq1\u-boot.srec

FM3マイコン基板 + LFCQ1拡張ボード向けのu-bootのSREC形式の実行ファイルです。
FM3マイコン向けのUSB Direct Programmerなどで書き込んでください。

- cq_frk_fm3_wxmp3plcd\u-boot.srec

FM3マイコン基板 + WXMP3PLCD拡張ボード向けのu-bootのSREC形式の実行ファイルです。
FM3マイコン向けのUSB Direct Programmerなどで書き込んでください。

以上

