【使用ツール】
・HEW (ルネサスエレクトロニクス製) Ver 4.09.01.007
・RX用コンパイラ(ルネサスエレクトロニクス製) Ver 1.2.1.0

【ビルド方法】

(1)	(TOPディレクトリ)/target/frk_rx62n_hew/led_control 下にある sample1.hws を
	HEWで開きます．

(2)	プロジェクト「asm_config」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．
(3) プロジェクト「cfg」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．
(4) プロジェクト「makeoffset」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．
(5) プロジェクト「kernel」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．
(6) プロジェクト「sample1」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．

(6) が成功すると，実行ファイル"sample1.abs"が生成されます．
デバッグツール，フラッシュライタを使用して書き込みを行うと，プログラムが実行されます．

以上
