
GROVEシリアルカメラキットを使用する場合の注意事項


・温湿度センサ(HDC1050)は不要であっても接続してください。
　マイコン側の実装上、HDC1050が未接続のケースを考慮していません。

・GROVE ベースボードの電圧設定スイッチは5Vで使用してください。
　（カメラモジュールの仕様は、電源電圧5Vです）
　（3.3V電源でも動作はしますが、画像が真っ黒になってしまいます）

・水センサはカメラと同時使用できません
　（K22Fマイコンは5Vトレラントでないのに、5Vを入力してしまうことになるため）

・PIRモーションセンサはカメラと同時使用できます。

・電流センサはカメラと同時使用できますが、CT電流センサに与える
　バイアス電圧が1.6V程度になるように回路を変更してください。

・Windows10のサンプルアプリ(AllJoynCameraTest)は、
　1台のカメラから2台以上のPCへ同時に画像を取り込むケースを考慮していません。

　※サンプルアプリとマイコンファームウェアは
    AllJoynを使って大きなデータ（といっても20kB程度ですが）を転送する方法
　  を示す目的で作成しました。

(以上)
