
●温湿度センサ(HDC1050)を接続していないと動作しない

・ファームウェアの実装上、温湿度センサが接続されていない場合を考慮していません。
・Windowsアプリ側でも、温湿度センサが無い場合をあまり考慮していません。

本件は仕様とお考えください。


●OnboardingによるWiFiの初期設定が正常に完了できない場合がある

Androidアプリ「Dashboard for alljoyn」を使ってWiFiの初期設定(Onboarding）を
行った後、「Step3 of 3」より後で処理が終わらなくなったり、設定に失敗した旨が
表示される場合があります。

本件が発生した場合は、以下の操作をお試し下さい。
　1)アプリ（Dashboard for alljoyn）を終了する
　2)マイコンのリセットボタン(SW1)を押して再起動する
  3)アプリ（Dashboard for alljoyn）を起動し、しばらく待つ

設定情報がマイコン内蔵フラッシュメモリに書き込まれた後で、
マイコン側でWiFiモジュールの再初期化に失敗する場合があり、
そのような場合に本件が発生します。　

本件は、WSLドライバの不具合が原因であると思われます。


●消費電力の測定不良について（消費電力0のはずなのに測定値が0にならない場合）

製作したセンサノードでは、CT電流センサに抵抗分圧でDCバイアスを与えていますが、
この方法ではDCバイアスのインピーダンスが高くなってしまうので、
DCバイアス電圧にノイズが乗ってしまうとかなり大きな測定誤差となり、
消費電力0であるはずなのに数十Wの測定結果が表示される場合があります。

本件は、DCバイアスとGNDの間に数μFのコンデンサを入れると改善します。
（または、別途ローノイズな電源回路を組んで1.5〜1.8V程度のDCバイアス電圧を用意する）


●AllJoyn RouterのLANケーブルを抜く等により、エアコン制御アダプタ・センサノードと
　通信できなくなる場合がある

AllJoyn Thin Core Library(マイコン側）と接続先AllJoyn Router (Windows10, Androidなど）
の間のTCPセッションが明示的にCloseされる場合は問題ありませんが、
PCのLANケーブルを抜く等の方法により、TCPセッションがCloseされないままで通信不能な
状態にした場合には、以後マイコン側から他のAllJoyn Routerへの再接続が行われず、AllJoynによる
通信ができなくなることがあります。

本件は、WSLドライバの不具合が原因であると思われます。

（以上）
