Interface2016年5月号
連載・ラズパイ式走るリモート探査カメラ 第7回

関連プログラムとデータなど

Interface編集部
ＣＱ出版(株)

著者：森岡澄夫（http://www002.upp.so-net.ne.jp/morioka, https://www.facebook.com/sumio.morioka）

====================================
ダウンロード・サービスご利用者各位
====================================
　毎度，小誌ご愛読を賜り，誠にありがとうございます．
　このたびはダウンロード・サービスをご利用いただき，誠にありがとうございます．
　筆者のご厚意により，製作記事の関連プログラムやデータなどをこのアーカイブに収録しました．
　アーカイブは，ZIPによって圧縮されています．

================
必要なもの
================
　プログラムの実行には，下記のプログラムやハードウェアが必要です．

(1) Raspberry Pi 1/2
    環境の構築方法は該当記事を参考にしてください．

(2) Raspberry Pi専用カメラモジュール

(3) OpenCVライブラリ等
    該当記事を参考にしてインストール，セットアップしておいてください．
    OpenCVライブラリがないと走りませんが，
    sudo apt-get -y install libopencv-dev でインストールできます．

================
動作確認
================
　プログラムは筆者の元で動作を確認済みです．

=================
ファイルの内容
=================
  \
  +---- readme_japanese.txt           ... 今読んでいるファイル
  +---- mjpg-streamer-code-182.zip    ... mjpg-streamer（r182）のソースコード http://sourceforge.net/p/mjpg-streamer/code/HEAD/tree/ から取得できるものと同じ
  |
  +---- 13_socket_test                ... ソケット通信のサンプルコード
  +---- 14_streamer_multipi           ... マルチ・ロケーション・ネットワークカメラのソース（ハブ用とノード用）

=================
基本的な使い方
=================
　アーカイブをRaspberry Piのホームディレクトリ（/home/pi）上で解凍してください．
　ソースのディレクトリに移動したのち，
　　　> cmake CmakeLists.txt
　　　> make
　　　> capture
　とするとアプリケーションが走ります．

　本誌の説明も参照してください．

=============
著作権
=============
　収録したプログラム，データおよびドキュメントなどの著作権は，各著作権者(すなわち筆者)にあります．
　ただしソースコードには，著作権者が著作権を放棄するもの，ないし特別な扱いを指定するものもあります．
　アーカイブ中の各コードの冒頭の表記に従ってください．

  Copyright 2016 Sumio Morioka

============
免責
============
(1)プログラムやデータの使用により，使用者に損失が生じたとしても，著者とＣＱ出版(株)は，その責任を負いません．
(2)プログラムやデータにバグや欠陥があったとしても，著者とＣＱ出版(株)は，修正や改良の義務を負いません．
