=====================================================================
                          skfm4u1209b560依存部
=====================================================================

(1) 対応しているターゲットシステムの種類・構成

skfm4u1209b560依存部は，Cypress社のFM4評価ボードSK-FM4-U120-9B560
をサポートしている．搭載しているチップはMB9BF568Rである．

(2) 使用する開発環境と動作検証した条件（バージョン，オプション等）

・コンパイラ

GCC 5.4.1  (Atollic TrueStudio付属) で動作確認を行った．

・デバッグ環境

Cypress社のFLASH USB Direct Programmerによる
フラッシュメモリへの書き込みを確認した．

(3) ターゲット定義事項の規定

(3-1) 割込み優先度

CFG_INTで使用可能な割込み優先度の範囲は，-16 〜 -1 である．ARM-Mプロセ
ッサ依存部のマニュアルあるように，TMIN_INTPRIに設定可能な値の最大値は
-15であり，カーネル管理内の割込みは-15 〜 -1 の優先度を設定可能であり，
カーネル管理外の割込みの優先度としては-16が使用可能である．

(4) メモリマップ

プログラムはFLASHへデータはRAMへ配置する．配置を変更するには，
skfm4u1209b560_rom.ld を変更すること．

(5) シリアルインタフェースドライバの情報

コンソール出力には，SOTのチャネル4_2を用いる．通信フォーマットは以下の
通りである．

  ・115200bps, Data 8bit, Parity none, Stop 1bit, Flow control none

(6) システムログ機能の情報

システムログの低レベル出力は，SOT4_2を用いる．通信フォーマットは，
115200bps, 8bit, non-parity, 1stopbitである．

(7) ディレクトリ構成・ファイル構成
 ./skfm4u1209b560_gcc 
   ./fm4_mb9bxxx.h
   ./Makefile.target
   ./skfm4u1209b560_rom.ld
   ./target.tf
   ./target_asm.inc
   ./target_cfg1_out.h
   ./target_check.tf
   ./target_config.c
   ./target_config.h
   ./target_kernel.h
   ./target_offset.tf
   ./target_rename.def
   ./target_rename.h
   ./target_serial.c
   ./target_serial.cfg
   ./target_serial.h
   ./target_sil.h
   ./target_stddef.h
   ./target_syssvc.h
   ./target_test.h
   ./target_timer.cfg
   ./target_timer.h
   ./target_unrename.h
   ./target_user.txt

(8) バージョン履歴
2016/06/24
・最初のリリース

以上．
