■補足

・DSC01395.JPG
    撮影風景です。
    魚眼レンズで撮ったので、機材は大きく星空の説明にも使えます。
    望遠鏡にマジックテープが巻いてありますが気にしないでください。
    今回からバックライトとタッチパッドが付いたBluetoothキーボードを導入しましたので
    Raspberry Piにつながっているケーブルが2本になっています。
    (https://www.amazon.co.jp/gp/product/B016XQQYLI/)

    カメラ：Raspberry Pi NoIR Camera V2
    望遠鏡：トミーテック BORG101EDII    （レンズ部分の当時の値段142,800円）
    補正レンズ：0.78xレデューサ (f=499mm, F=4.9 になります)（当時の値段29,800円）
    赤道議：ビクセン AXD赤道儀

    望遠鏡詳細
        トミーテック BORG101EDII                            ：142,800円
        80φL135mm鏡筒                                      ：  5,429円
        Wファインダー台座                                   ：  4,762円
        しゅう動ベースリング                                ：  4,286円
        ドローチューブ                                      ：  3,910円
        フェザータッチフォーカサー                          ： 55,650円
        50.8→M57/60AD                                      ：  4,286円
        0.78xレデューサ                                     ： 29,800円
        カメラマウントホルダーM                             ：  3,333円
        カメラマウント　ニコン用                            ：  3,333円
        Kenko Cマウント アダプター ニコン用                 ：  7,746円

    Raspberry Piパーツ
        ケンコーCマウント用 メタル製 レンズリアキャップ     ：    780円
        サインスマート Raspberry Pi B+ 専用ケース ブラック  ：    880円
        Ewin mini bluetooth キーボード                      ：  3,780円
        SHARP ７インチIGZO-LCDパネル 接続モジュールセット   ： 12,000円
        SHARP ７インチIGZO-LCDパネル アクリルパネルキット   ：  2,000円


・DSC01395説明入り.JPG
    DSC01395.JPG に星座線、恒星の名前、M51の場所、見つけ方の補助線（ベネトナシュとコル・カロリの4等分線）を入れました。


・M13_RawStack_0005.tif
    おわりに書いたM13です。
    M51も取りましたが、1/24のものに敵いませんでした。

    撮影日時：2017/02/01 3:17〜3:48
    カメラ：Raspberry Pi NoIR Camera V2
    望遠鏡：トミーテック BORG101EDII
    赤道議：ビクセン AXD赤道儀
    補正レンズ：0.78xレデューサ
    フィルタ：IDAS HEUIB-II
    ゲイン：230
    露出時間：120秒
    スタック枚数：5枚


・M51_230_300.tif
    適正露出を狙って300秒かけたものです。

    撮影日時：2017/01/25 2:50
    カメラ：Raspberry Pi NoIR Camera V2
    望遠鏡：トミーテック BORG101EDII
    補正レンズ：0.78xレデューサ
    赤道議：ビクセン AXD赤道儀
    フィルタ：IDAS HEUIB-II
    ゲイン：230
    露出時間：120秒
    スタック枚数：5枚


・M51_RawStack_0011_RawTherapee.tif
    RawStack で11枚を加算したあとRawTherapeeで現像しました。

    撮影日時：2017/01/25 3:10〜3:37
    カメラ：Raspberry Pi NoIR Camera V2
    望遠鏡：トミーテック BORG101EDII
    補正レンズ：0.78xレデューサ
    赤道議：ビクセン AXD赤道儀
    フィルタ：IDAS HEUIB-II
    ゲイン：230
    露出時間：120秒
    スタック枚数：5枚


・M51_RawStack_0011_RawTherapee_Regstax.tif
    上記 M51_RawStack_0011_RawTherapee.tif をRegistax6で処理しました。
    シャープフィルタの反対に働くよう調整しています。


・イメージ121.png
    M51_RawStack_0011_RawTherapee.tif のもとにした11枚をRawTherapeeで見た状態です。


・イメージ146.png
    RawStack で加算している様子です。
    Readウィンドウがファイルから読み出した画像(10枚目のファイル)を表示しています。
    Writeウィンドウに出ているのが加算が終わている9枚分の画像です。保存予定の画像になります。
    WorkウィンドウがReadウィンドウのデータとWriteウィンドウのデータを重ね合わせているところです。
    Zoomウィンドウで部分拡大すると位置合わせがやりやすいです。

    Templateは位置合わせのマッチングを高速に行うために一部を切り出した画像です。
    M13では効果がありましたがM51には効果がありませんでした。
    SearchAreaはReadウィンドウのでテンプレートを位置合わせのための一致検索するエリアです。
    当初は全画面で一致するずれの量を探していましたが、遅いので選択した部分を検索するようにしました。


・RawStack
    自作したrawデータを加算するアプリケーション・ソフトです。
    OpenCV の cvMatchTemplate 関数を使って自動位置合わせを目指しました。
    M51では能力を発揮できませんでした。
    キーボードで位置合わせはできます。

    撮影機能はないので他の環境への移植は可能だと思います。
    各ウィンドウの説明
        Read        これから加算する画像
        Write       加算済みの保存用画像
        Work        ReadとWriteを加算中の画像
        Zoom        Workの部分拡大
        Template    自動位置合わせのためのテンプレート
        SearchArea  自動位置合わせのための一致の検索エリア（全体を検索すると遅くなるので）

