家電コントローラ関係プログラムなど
 |
 |-HomeAuto1  家電コントローララダープログラム
 |
 |-ModbusLink.exe モドバスリンク実行ファイル
 |
 |-vcredist86.exe vcランタイムインストーラ

　ModbusLink.exe 簡易取説
　この実行ファイルはWindowsの実行ファイルです。Windows10で動作を行いました。
　このファイルは実験用です。運用は自己責任でお願いいたします。
　このファイルを使用して発生した不具合等についての責任は負いかねます。
　
　ModbusLink.exeをそのまま、またはデスクトップなど適当なところにコピーして実行します。
　実行できない場合はVisual－Cのランタイムインストーラを1回実行してみてください。
　
　①最初にOpenPLCのラズパイとIP接続を確立しておいてください。

　②Modbus通信パネル上のIP_CHでIPアドレスをPORTでポート番号を変更できます。
　（9月号の通りにWifiサーバを構築した場合はデフォールトでOK）

　③通信パネルのconnectボタンをクリックするとカーソルが砂時計型に変わり
　　通信が確立するとカーソルが戻ります。しばらく経ってエラーメッセージが
　　出るようならWifi接続などをチェックしてください

　④各コマンドのON・OFFボタンをクリックすると該当する接点が0.3秒程度ONになります。

　⑤CHとBitをセットしてON/OFFに０か１をセットしてSENDボタンを押すとリレー制御の
　　ModBusコマンドが送られます。
	CH = 99 Bit = 1 ON/OFF = 1 としてSENDボタンを押すと　QX99.1がONします。
　　この状態でON/OFF = 0 としてSENDボタンを押すと　QX99.1がOFFします。

　⑥通信が確立している時に　DIS_CONボタンを押すと通信を切断します。
