// -------------------------------------------------- //
// This file is autogenerated by pioasm; do not edit! //
// -------------------------------------------------- //

#if !PICO_NO_HARDWARE
#include "hardware/pio.h"
#endif

// --- //
// tmp //
// --- //

#define tmp_wrap_target 0
#define tmp_wrap 5

static const uint16_t tmp_program_instructions[] = {
            //     .wrap_target
    0xe081, //  0: set    pindirs, 1                 
    0x8080, //  1: pull   noblock                    
    0xe02f, //  2: set    x, 15                      
    0x6001, //  3: out    pins, 1                    
    0x0043, //  4: jmp    x--, 3                     
    0x0001, //  5: jmp    1                          
            //     .wrap
};

#if !PICO_NO_HARDWARE
static const struct pio_program tmp_program = {
    .instructions = tmp_program_instructions,
    .length = 6,
    .origin = -1,
};

static inline pio_sm_config tmp_program_get_default_config(uint offset) {
    pio_sm_config c = pio_get_default_sm_config();
    sm_config_set_wrap(&c, offset + tmp_wrap_target, offset + tmp_wrap);
    return c;
}
#endif

