// -------------------------------------------------- //
// This file is autogenerated by pioasm; do not edit! //
// -------------------------------------------------- //

#if !PICO_NO_HARDWARE
#include "hardware/pio.h"
#endif

// --- //
// tmp //
// --- //

#define tmp_wrap_target 0
#define tmp_wrap 7

static const uint16_t tmp_program_instructions[] = {
            //     .wrap_target
    0xe081, //  0: set    pindirs, 1                 
    0xfe01, //  1: set    pins, 1                [30]
    0xfd00, //  2: set    pins, 0                [29]
    0x0001, //  3: jmp    1                          
    0xe081, //  4: set    pindirs, 1                 
    0xe301, //  5: set    pins, 1                [3] 
    0xe200, //  6: set    pins, 0                [2] 
    0x0005, //  7: jmp    5                          
            //     .wrap
};

#if !PICO_NO_HARDWARE
static const struct pio_program tmp_program = {
    .instructions = tmp_program_instructions,
    .length = 8,
    .origin = -1,
};

static inline pio_sm_config tmp_program_get_default_config(uint offset) {
    pio_sm_config c = pio_get_default_sm_config();
    sm_config_set_wrap(&c, offset + tmp_wrap_target, offset + tmp_wrap);
    return c;
}
#endif

