----------------------------------------------------------------------
　　　　Interface2021年8月号
　　　　特集　「ラズパイのマイコンPico攻略本」
　　　　第5部第2章　オリジナルの学習済みモデルを動かす
　　　　ダウンロード・データ
　　　　IF2106TB5S2
　　　　Interface編集部
　　　　CQ出版(株)
　　　　公開：2021年6月25日
----------------------------------------------------------------------

====================================
ダウンロード・サービスご利用者各位
====================================
　毎度，小誌ご愛読を賜り，誠にありがとうございます．
　このたびはダウンロード・サービスをご利用いただき，誠にありがとうございます．
　筆者のご厚意により，本記事の関連データをこのアーカイブに収録しました．

================
概要
================
　このアーカイブには，表題の記事の中で作成したプログラム・ファイルやデータ・ファイルが収録されています．
　詳しくは該当記事を参照してください．
　アーカイブは，ZIP形式によって圧縮されています．

================
動作確認
================
　プログラムは筆者の元で動作を確認済みです．

=================
アーカイブの内容
=================
　ファイル名：
　　fitness_model.cc

　概要：
　　筆者にて作成したフィットネス動作の判定モデルです．

　使い方：
　　AI実行環境への組込み手順は以下になります．
　　・magic_wand_model_data.cppに定義されている配列g_magic_wand_model_data[]を，
　　　本モデル（fitness_model.cc）のmodel_tflite[]の値に置き換えます．
　　・データ・サイズは変更不要です．

　注意事項：
　　・本モデルは，以下のセンサで取得したデータを基に作成しました．
　　　　LIS2DH（STマイクロエレクトロニクス）
　　　他のセンサを使用される場合は，本モデルをそのまま使うことはできません．

　　・以下は，AI実行環境のソースツリー（関連部分のみ抜粋）です．
　　　本モデルを動かすには，センサ・ドライバのコードをLIS2DH向けに修正する必要があります．
　　　修正点は記事を参照してください．

　　　pico-tflmicro\examples\magic_wand
　　　　ジェスチャー認識アプリのコード（Apache License 2.0で公開）
　　　pico-tflmicro\include\ICM20948
　　　　センサ・ドライバのコード（ライセンス記述無し）

　　　pico-tflmicro
　　　├─bin
　　　├─examples
　　　│  └─magic_wand
　　　│          accelerometer_handler.cpp
　　　│          accelerometer_handler.h
　　　│          constants.h
　　　│          gesture_predictor.cpp
　　　│          magic_wand_model_data.cpp
　　　│          main_functions.cpp
　　　│          main_functions.h
　　　│          output_handler.cpp
　　　├─img
　　　├─include
　　　│  └─ICM20948
　　　│          ICM20948.cpp
　　　│          ICM20948.h
　　　├─src
　　　└─tests

===========
著作権
===========
　収録したプログラム，データおよびドキュメントなどの著作権は，各著作権者（すなわち筆者）にあります．
　Copyright (C) 2021 Osawa kentaro,Kazutoshi Tanimoto
