
# 正常なセンサーデータの例:
- 時刻: 10:00, 温度: 22.5℃, 振動: 0.05mm/s
  → 正常: 標準的な動作範囲内

- 時刻: 10:05, 温度: 23.1℃, 振動: 0.06mm/s
  → 正常: わずかな変動は正常範囲

- 時刻: 10:10, 温度: 22.8℃, 振動: 0.04mm/s
  → 正常: 安定した動作状態

- 時刻: 10:15, 温度: 23.5℃, 振動: 0.07mm/s
  → 正常: 正常な範囲内の変動

# 異常なセンサーデータの例:
- 時刻: 10:20, 温度: 35.8℃, 振動: 2.5mm/s
  → 異常: 温度・振動ともに急激に上昇（軸受の異常発熱・振動の可能性）

- 時刻: 10:25, 温度: 45.2℃, 振動: 4.1mm/s
  → 異常: 危険レベルへの進行（早急な点検が必要）

- 時刻: 10:30, 温度: 52.3℃, 振動: 5.2mm/s
  → 異常: 緊急レベルの温度・振動（即座に機器停止を推奨）

- 時刻: 10:35, 温度: 60.5℃, 振動: 7.8mm/s
  → 異常: 故障直前の危険な状態（機器損傷のリスク）
