＜ファームウェアアップデート手順＞  091124

【概要】
本記事のプログラムが稼動しているMatchPortARに
firmware.sysをFTPにて書き込みます。
（MatchPortAR上で「更新モード」を持つμITRON
ファームウェアが正常動作している事が前提です）

一旦製品を現場に設置しましたら、LANから更新する、
この方法でファームウェアを更新するのが最も適しています。

更新しましたら起動画面がオリジナルを違うものとなり
更新された事がが分かります。


【手順】
１．　MatchPortARとPCをLANで接続します。
    　（シリアル接続は不要）
　　　MatchPortAR側IPアドレスは「192.168.1.100」とします。
　　　PCにも同じネットワークのIPアドレスを割り当てます。
　　　（例えば、「192.168.1.10」など）。
２．　PCの任意のフォルダにコンパイルして生成された firmware.sys を置きます。
    　MatchPortARの電源を投入します。
３．　Webブラウザを起動し、URLにMatchPortARのIPアドレスを指定します。
    　root、パスワードなしでログインします。
４．　左のメニューから「システム管理」を選択します。
５．　右側の設定項目の「更新モード」にチェックを入れて、「OK」を押します。
６．　DOS窓を開き、カレントディレクトリを２．でファイルを置いた
　　　ディレクトリに移動、 FTPログインします。
   　　> ftp 192.168.1.100

　　　ログイン名：root  パスワード：無し
７．「bin」コマンド発行
８．「put firmware.sys」発行
９．「bye」発行
１０．この状態ではまだ更新前のファームウェア稼動ですので、電源OFF/ONします。
      フラッシュメモリからRAMにダウンロードして更新されたファームウェアが
　　　稼動します。


以下は、FTPを実行したときの実行例です。

C:\WorkSpace>ftp 192.168.1.100
Connected to 192.168.1.100.
220 192.168.1.100 FTP server ready.
User (192.168.1.100:(none)): root
331 Password required for root.
Password:(何も入れずにEnterする)
230-Hello
230 User root logged in.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> put firmware.sys
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection.
226 Transfer complete.
ftp: 192085 bytes sent in 9.28Seconds 20.70Kbytes/sec.
ftp> bye
21 Bye.

C:\WorkSpace>

