漢字ディスプレイ・LANサーバのXPortPro版      100708

本作例は2010年4月24日のエレキジャックフォーラムで説明した
もので、MatchPortARの代わりにXPortProを使用しています。
ソースプログラムも同じですがXPortPro環境で再コンパイル
しました。

http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/conferenceT.asp#S-16

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=n2366nVr-b8
動画検索キーワード : XPortPro

プラグラム書込み方法、動作確認方法などはMatchPortAR版と同じです。


■部品表の変更・以下はXPortPro版で新たに [使用する] 部品

部品名          型名・規格・種類・メーカー                         記号  数量
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____________

LAN           XPortPro   XPP1002000-01 ラントロニクス社製          U2     1
                        (XPP1003000-01 もOK)
               若松通商  http://www.wakamatsu.co.jp/
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____________

XPort搭載用基板   XPCB              若松通商  http://www.wakamatsu.co.jp/
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

基板          2.54mmピッチユニバーサル基板  型番指定なし
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



■回路図上の変更

XPortProの pin6 CP1 は Clock に接続します。
XPortProの pin7 CP2 は Data  に接続します。
XPortProの pin8 CP3 は E     に接続します。

リセットスイッチは XPortPro のpin3に接続します。

FT232RLのSerial In は、XPortProのpin4 に接続します。
FT232RLのSerial Outは、XPortProのpin5 に接続します。

RJ45モジュラーコネクタは使用しません。XPortPro本体にRJ45コネクタが付いています。



■部品表の変更・以下はXPortPro版では [使用しない] 部品

部品名          型名・規格・種類・メーカー                         記号  数量
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____________

LAN           MatchPortAR ラントロニクス社製                        U2     1
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____________

ソケット      PCBソケット 2mmピッチストレート 20pin                        2
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____________

パルストランス内蔵    J0011D21B  PALSE社                            U3     1
RJ45モジュラーコネクタ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

基板          サンハヤト ICB-019                                            1
             (2.54mmピッチユニバーサル基板に2mmピッチ部が混在し、MatchPortARに適する)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

以上
