キータイプカウンターコイセ君
ソースコード&ツール一式

・ソースコードは以下の環境でコンパイルを行いました。
  CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2009q3-68 4.4.1 

・このプログラムは、下記URL内にある
  ChaN氏作成のソースコードを使用しています。

  I/F誌付録LPC2000基板の試食
  http://elm-chan.org/junk/cq_lpc/report.html

  ※ソースコードのライセンスは、元の著作者に帰属します。

・導入方法
  1.kcounter.hexをFlashMagic等を利用して転送を行います。

  2.sd.zipの中身をSDカード内ルートディレクトリに解凍します。

  3.下記URLよりフォントをダウンロードし、SHGZN16X.FNTを
    同様にルートディレクトリに展開します。

    東雲 16 ドットフォント for FONTX2 
    http://members.at.infoseek.co.jp/yu_izumi/sinonome/index.html

  [[展開イメージ]]
  ルート
    |
    +-keycounter.bin
    |
    +-keycounter.env ←環境設定データです。(自動生成)
    |
    +-SHGZN16X.FNT
    |
    +-SHMZN16X.FNT ←フォントはゴシック体の代わりに、明朝体も利用可能です。(keycounter.c参照)
    |
    +-SE
      |
      +-おっしゃー.wav
      |
      +-がんばってみた.wav
      |
      +-きたこれ.wav
      |
      +-そーい.wav
      |
      +-どっ.wav
      |
      +-はっ.wav
      |
      +-やっほー.wav
      |
      +-らっしゃい.wav

・絵柄の差し替えについて
  素材.zip内のPNG画像を差し替えることにより絵柄の変更が可能です。
  透過処理を行いたい場合は、R:0 G:0 B:255で塗りつぶせば透過されます。
  filelist.txtを操作することにより、画像の追加削除が可能です。
  (追加削除を行った場合、keycounter.c内にて定義の変更が必要です。)
  convert.batを実行することにより、keycounter.binが生成されます。

・操作説明
  4つの押しボタンスイッチを利用します。
  それぞれの機能は以下の通りです。

  F1 : コンフィグ画面へ移行します。
  F2 : 押すたびに、LCD画面をON/OFFします。
  F3 : スクリーンショットを撮影します。
  F4 : ランキングを表示します。

  ※F2,3,4ボタンを押しながらF1ボタンを押すことにより、デバッグ表示が有効になります。

  ※スクリーンショットは、SDカード内ルートディレクトリに日付順で保存されます。
    オリジナル形式(RGB16)となっているため、添付変換ツール(RGB16toPNG.exe)をご利用下さい。
    変換を行いたいファイルをドラッグアンドドロップでPNGファイルへ変換可能です。

・動作確認済SDカード
  Sandisk Extreme III SD 2GB
  Sandisk Extreme III SDHC 4GB
  Sandisk Extreme III SDHC 8GB
  Sandisk Extreme III(30MB/s Edition) SDHC 8GB
  Sandisk Mobile Ultra microSDHC 4GB
  PhotoFast PF-150EXMICRO2G microSD 2GB

・動作確認済キーボード・PS/2-USB変換ケーブル
  [[USBキーボード]]
  Topre Realforce 108UH
  Topre Realforce 91UBY
  Topre Realforce 91U
  Logicool Classic Keyboard 200
  DELL SK-8115
  hp KU-0316
  富士通コンポーネント N860-8583-T551 (ワイヤレス キーボード+マウス)
  サンワサプライ SKB-WL09W (ワイヤレスキーボード)
  [[PS/2-USB変換ケーブル]]
  カモン USB-62 (キーボード+マウス)
  AREA SD-PS2CUSB (キーボード+マウス)

  ※現状ではPS/2＆USB接続両対応のキーボードは使用不可です。

