----------------------------------------------------------------------
Interface2014年10月号
特集 Appendix 4
ARM専用mbed 環境でルネサスRX マイコン開発に挑戦!?
ダウンロード・データ

IF1410S
Interface編集部
CQ出版(株) 

公開：2014年8月25日
----------------------------------------------------------------------

====================================
ダウンロード・サービスご利用者各位
====================================
　ご愛読を賜り，誠にありがとうございます．
　このたびはダウンロード・サービスをご利用いただき，誠にありがとうございます．
　筆者のご厚意により，本記事の関連データをこのアーカイブに収録しました．

================
概要
================
　このアーカイブには，表題の記事の中で作成したプログラム・ファイルが収録されています．
　詳しくは該当記事を参照ください．
　アーカイブは，ZIP形式によって圧縮されています．

================
注意
================
　RX62N用プログラム（ledblink_on_rx62nディレクトリ以下）の使用方法は以下のとおりです．
【使用ツール】
・HEW (ルネサスエレクトロニクス製) Ver 4.09.01.007
・RX用コンパイラ(ルネサスエレクトロニクス製) Ver 1.2.1.0

【ビルド方法】

(1) (TOPディレクトリ)/target/frk_rx62n_hew/led_control 下にある sample1.hws を
	HEWで開きます．

(2) プロジェクト「asm_config」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．
(3) プロジェクト「cfg」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．
(4) プロジェクト「makeoffset」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．
(5) プロジェクト「kernel」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．
(6) プロジェクト「sample1」をアクティブプロジェクトとして，ビルドします．

(6) が成功すると，実行ファイル"sample1.abs"が生成されます．
デバッグツール，フラッシュライタを使用して書き込みを行うと，プログラムが実行されます．

=============
著作権
=============
　収録したプログラム，データおよびドキュメントなどの著作権は，各著作権者(すなわち筆者)にあります．
　Copyright (C) 2014  Meika Sugimoto

============
免責
============
(1)プログラムやデータの問合せには，著作権者とCQ出版(株)は，一切応じられません．

(2)プログラムやデータの使用により，使用者に損失が生じたとしても，著作権者とCQ出版(株)は，その責任を負いません．

(3)プログラムやデータにバグや欠陥があったとしても，著作権者とCQ出版(株)は，修正や改良の義務を負いません．

--------------------------- 以上 ---------------------------------
