----------------------------------------------------------------------
　　　　Interface2014年11月号
　　　　特集　徹底研究！指先サイズ　スーパーカメラ
　　　　第9章 512KバイトRAM内蔵！最新RX64Mで最小ネットワーク・カメラ
　　　　ダウンロード・データ
　　　　IF1411R
　　　　Interface編集部
　　　　CQ出版(株)
　　　　公開：2014年9月25日
----------------------------------------------------------------------

====================================
ダウンロード・サービスご利用者各位
====================================
　毎度，小誌ご愛読を賜り，誠にありがとうございます．
　このたびはダウンロード・サービスをご利用いただき，誠にありがとうございます．
　筆者のご厚意により，本記事の関連データをこのアーカイブに収録しました．

================
概要
================
　このアーカイブには，表題の記事の中で作成したプログラム・ファイルやデータ・ファイルが収録されています．
　詳しくは該当記事を参照してください．
　アーカイブは，ZIP形式によって圧縮されています．

================
動作確認
================
　プログラムは筆者の元で動作を確認済みです．

=================
アーカイブの内容
=================
gr_kaede_camera_demo.zip
├─GR-KAEDE_camera_demo
│  ├─rx64m_gr_kaede  … サンプルプログラム
│  │   
│  └─ワンチップネットワークカメラ用ファームウェア - ReadMe.pdf … サンプルプログラムを動作させる為の手順書
│
└─readme.txt

=================
実行に必要な製品
=================

・GR-KAEDEボード(RX64M用) : マルツエレック株式会社より10月末ごろ発売予定。
    http://www.marutsu.co.jp/

・E1エミュレータ
    http://japan.renesas.com/products/tools/emulation_debugging/onchip_debuggers/e1

・統合環境e2 studio または、CubeSuite+
    e2 studio  : http://japan.renesas.com/products/tools/ide/e2studio
    CubeSuite+ : http://japan.renesas.com/products/tools/ide/cubesuite_plus

・RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
    e2 studio用  : http://japan.renesas.com/e2studio_download
    CubeSuite+用 : http://japan.renesas.com/products/tools/ide/cubesuite_plus/downloads.jsp

・LANケーブル(クロス）1本 または、ハブとLANケーブル(ストレート)2本

・クライアントPC
  (統合環境を使用しているPCと併用可）

・電源アダプタ 5V(センタープラス)

===========
著作権
===========
　収録したプログラム，データおよびドキュメントなどの著作権は，各著作権者（すなわち筆者）にあります．
　Copyright (C) 2014 Hiroki Ishiguro/Koji yamasaki
　Copyright (C) 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

============
免責
============
(1)プログラムやデータの使用により，使用者に損失が生じたとしても，著作権者とＣＱ出版(株)は，その責任を負いません．

(2)プログラムやデータにバグや欠陥があったとしても，著作権者とＣＱ出版(株)は，修正や改良の義務を負いません．

--------------------------- 以上 ---------------------------------
