・jupiter_20170502.avi
    今回作成した動画です

    YouTube：https://youtu.be/taYMTkxUyZY

    1コマ作成に
    望遠鏡：μ-250CRS
    赤道儀：AXD赤道儀
    本体：Raspberry Pl 3
    カメラ：RaspberryPiCamera V2
    画サイズ：512x512
    アナログゲイン：230
    デジタルゲイン：3000
    露光時間：50
    撮影フレーム数：1000
    スタックフレーム数：1000

    インターバル：1分
    動画コマ数：237コマ


・0053_0001_a230_d3000_c50.tif
    Registackの出力ファイルです。
    トリミングは次工程に任せることにして、
    中心位置は合わせて置きます。


・jupiter_20130112.avi
    比較用に過去に作成した動画を紹介します。

    YouTube：https://youtu.be/4Ybu_3fJnhU

    今まで撮影時間が一番長かった動画です。
    これを超えることを目標に今回の撮影を行いました。

    640x480のCCD ICX618を使った DFK21AU618.AS で撮影した木星です。
    レンズかセンサ保護ガラスに着いたゴミが多いです

    撮影日時：2015/01/12 22:40-

    1コマ作成に
    望遠鏡：BORG101EDII
    赤道儀：ビクセンAXD
    リレーレンズ：Tele Vue Powermate 5x
    カメラ：Imaging Source DFK21AU618.AS
    インターバル：1分


・jupiter_20170403.avi
    比較用に過去に作成した動画その２です。

    YouTube：https://youtu.be/V6SCNm1bq0E

    今回の撮影の前に試したものです。
    インターバルが5分は長いことがわかります。

    撮影日時：2017/04/03 22:52-23:47
    インターバル：5分
    動画コマ数：12コマ

    1コマ作成に
    望遠鏡：μ-250CRS
    赤道儀：AXD赤道儀
    本体：Raspberry Pl 3
    カメラ：Raspberry Pl Camera V2.1
    サイズ：512x512
    Gain:230
    露出時間：1000
    撮影フレーム数：1000
    スタックフレーム数：500


・比較用過去の動画その３
    YouTube：https://youtu.be/97YJZYhKqFs

    元のAVIファイルが見つかりませんでした。
    上のその２と同じインターバルですが、73コマを2秒にすると滑らかに見えます。
    大赤斑が顔を出さなかったので、衛星のイオの通過をテーマにしました。

    2017/03/30 22:01-28:00
    インターバル：5分
    動画コマ数：73コマ

    1コマ作成に
    望遠鏡：μ-250CRS
    赤道儀：AXD赤道儀
    本体：Raspberry Pl 3
    カメラ：Raspberry Pl Camera V2.1
    サイズ：512x512
    Gain:230
    露出時間：1000
    撮影フレーム数：1000
    スタックフレーム数：500


・20170502_1.png
    RawTherapee で処理した後の静止画群です。
    これがffmpegの入力になります。


・20170502_2.png
    20170502_1.png と同様のファイルです。
    RawAVIc.shを再実行したため、
    20170502_1.pngのファイル名と重複してしまっています。


・比較.tif
    4月号の画像と比較です。
    左が4月号、右が今回撮影したものです。

■カメラ
    撮影に使用したカメラの画像です。
    自作する方の参考になればと思います。

・DSC00307.JPG
    ケースとCマウントのキャップに孔をあけて Raspberry Pi Camera と2本のネジで固定しています。
    このケースはSDカードの取り出しに問題ありますので切り欠きを付けました。

    -----
    サインスマート Raspberry Pi B+ 専用ケース ブラック  ：  880円
    Cマウント用 メタル製 レンズリアキャップ             ：  500円
    -----


・DSC00309.JPG
    側面です。
    以外に高価なパーツが望遠鏡の31.7㎜-Cマウントアダプタです。

    -----
    BORG 31.7→Cマウントアダプター 7511 BORG ボーグ     ：3,908円
    -----

・DSC00310.JPG
    ケースの中です。
    HDMIと電源USBコネクタが下に来た時に正立像になるようにカメラボードを取り付けています。
    （フラットケーブルのコネクタが上）
    ケーブルがケース内でうまく畳み込まるようにすると開いた状態では一回捻りしています。


・DSC00307_2.JPG
    今回の動画を撮影したときの使用したイメージセンサの部分を青く塗っています。
    白い丸が木星の像の大きさになります。
    512x512の記録画像ですが、2x2ビニングで使っていますので、1024x1024の大きさになります。
    この青のエリアをカーソルキーで移動できるようにしたのが追加機能の３になります。
