≪ISS（命令セット・シミュレータ≫

基本的に同一のファイル構成で命令セット・シミュレータを作成しました．
使い勝手はすべて同じです．

●RV32SIM

　RISC-VのRV32IMアーキテクチャのISSです．

●CM0SIM

　Cortex-M0（Armv6-Mアーキテクチャ）のISSです．

●CA7SIM

　Cortex-A7（Armv7-Aアーキテクチャ）のISSです．

●CA53SIM

　Cortex-A53（Armv8-Aアーキテクチャ）のISSです．

●R3KSIM

　MIPS R3000（MIPS2アーキテクチャ）のISSです．

●SHSIM

　ルネサス・エレクトロニクス SH-2のISSです．

●V850SIM

　ルネサス・エレクトロニクス　V850のISSです．

それぞれのシミュレータ用に，Dhrystoneベンチマーク，Stanfordベンチマーク，CoreMarkをコンパイルしたオブジェクト（ELF形式）を添付してあります．ただし，これらのベンチマーク・プログラムは，今回のISSでの実行に都合のいいように改変が行われています．このベンチマークを使ってほかのCPUとの性能比較を行っても意味がありませんので注意してください．つまり，Dhrystone，Stanford，CoreMarkという名称ですが，正式版とは程遠い物になってるということです．これらのベンチマークの目的は，今回のISSでいろいろな命令を実行するために使用しています．
