本基板設計用の3Dデータは、KiCad付属データ以外に、GRABCAD(3Dデータ共有サイト)のデータを用いています。
https://grabcad.com/login でアカウント作成～ログイン後、以下のURLより5種類のSTEPデータをダウンロードし、
\pico_diydac_v2.0a\3D フォルダにコピーしてください。
KiCad＞PCBエディター＞表示(V)＞3Dビューアー でラブパイ本体と結合したPico DIY DAC V2基板を3D表示できます。

step file name:							URL
Audio Jack 3.5mm, female, stereo.STEP			https://grabcad.com/library/audio-jack-3-5mm-female-stereo-1
cross_recessed_phillips_pan_head_M2.5x04.step		https://grabcad.com/library/cross-recessed-phillips-pan-head-screws-m2-5-1/files
hexagonal_spacer_MF_M2.5_H10_HEX5_FTD6_MTL6.step	https://grabcad.com/library/hexagonal-spacers-m2-5-m-f-hex-5-1
Raspberry Pi 4 Model B.STEP					https://grabcad.com/library/raspberry-pi-4-model-b-1
RaspBerryPi Pico.step						https://grabcad.com/library/raspberry-pi-pico-2
