漢字ディスプレイ・LANサーバ用ソースコード説明 100607

漢字ディスプレイ・LANサーバのプログラムを改造されたい
場合に備えてソースコードを提供します。


1.用意するもの
　MatchPortAR用μITRON準拠開発キットが必要です。
　（日新システムズ製 http://www.co-nss.co.jp/ ）
　本開発キットのVer1.13Bを使用しました。
　その後リリースされたVer1.14Bでも使用可能です。
  その場合は下記a,b,cのファイルのバージョンを合わせて下さい。

　この開発キットに本ソースコードを組み合わせて
　プログラムを作成します。


2.使用したファイル3個
　CDより
　a. itron-113b.tar.gz
　b. bsp-113b-mportar.tar.gz

　開発キットを購入した場合、ユーザー登録
　を実施後ダウンロードページのID,パスワードが
　メールされます。
　ここからダウンロードする、
　シリアル・LAN変換デモプログラムを
　使用します。

　c. src-113b-xpdemo.tar.gz

3.インストール
　開発キットの説明書に従い、a,bをインストール
　します。
　その後c.をインストールしてconvert.binの
　動作確認を行って下さい。

　このxpdemoをベースにして本プログラムを
　作成します。
  itronフォルダをコピーしてitron113b_MatchAR_Demoを
　作り以後itron113b_MatchAR_Demoの下でプログラムを
　作ります。

4.本ソースコードをxpdemoに入れます
　1)itron113b_MatchAR_Demo\config\default\xpdemoフォルダ
    にkanji_functionsを置きます。

  2)itron113b_MatchAR_Demo\config\default\xpdemo\net\www\web_sec2フォルダ
    内のファイルを置換えます。

  3)itron113b_MatchAR_Demo\config\default\xpdemo\net\www\htp_cfg.c
    ファイルを説明通りに編集します。

  4)itron113b_MatchAR_Demo\config\default\xpdemo\convert\Makefile.gmk
    ファイルを説明通りに編集します。

  5)itron113b_MatchAR_Demo\config\default\xpdemo\convert\convert.c
    firmware.cにファイル名を変更します。

  6)itron113b_MatchAR_Demo\config\default\xpdemo\common\sec_lib.c
    ファイルを説明通りに編集します。

  7)itron113b_MatchAR_Demo\config\default\xpdemo\include\reg_tbl.h
    ファイルを説明通りに編集します。

  以上完了後、make bcleanを実施。makeすると記事と同じオブジェクトが
　生成されます。

-----------------------------------------
ソースコードの作成元について
16x16ditフォントデータはToshiyuki Imamura & HANATAKA Shinya殿作
その他の更新部はYasumasa Ono作です。

以上
